VYSVĚTLIVKY

LAT	zeměpisná šířka
LOT	zeměpisná délka
dBm	úroveň signálu vyjádřená v dB nad 1 mW (1 mW = 0 dBm)

Parametry signálu LTE (ve všech pásmech):
RSRP	Reference Signal Received Power [dBm], minimální limitní hodnota je -114 dBm
SINR	Signal to Interference plus Noise Ratio [dB], minimální limitní hodnota je -5 dB

Parametry signálu GSM (900 MHz a 1800 MHz):
PSCH	Primary Synchronization Channel, minimální limitní hodnota je -98 dBm

Parametry signálu UMTS (2100 MHz):
RSCP	Received Signal Code Power [dBm], minimální limitní hodnota je -93 dBm
Ec/Io	Received energy per bit (code bit)/Interference level [dB], minimální limitní hodnota je -12 dB


